|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAVN**  | **BILLEDE** | **HMI NR** | **BESKRIVELSE** | **TIDLIGERE AFTALER****HMI NR** |
|  |  |  |  |  |
|  | Videos til glidelagner Satinsheet system |  | Under [**Satinsheet system**](https://www.etac.com/da-dk/danmark/produkter/patient-handling/manuel-forflytning/immedia-satinsheet-2direction-basesheet/)vælges fanen ”videoer”(+vis mere)Her kan du se:* Hvordan du anvender system manuelt og med loftlift – borger om på siden
* Hvordan systemet placeres i sengen
* Hvordan du hjælper en borger til at sidde op i sengen
* Hvordan du forflytter en borger højere op i sengen, (delvis selvhjulpen, manuelt og med lift).
* Sådan hjælper du en borger op af sengen

Link til [**video**](https://www.youtube.com/watch?v=fFWYJarTPx0) hvor borger kan holde ved sengehest, under manuel forflytning med en hjælper (vist med andet system) |  |
| SatinSheet 2 Direction BaseSheet  | Immedia-IM4157S-SatinSheet-BaseSheet-2Direction-Corner-MidiMål på satin 65x140 cmMål på lagen 85x200 cm | **124474** | ¾ længde satinSelvhjulpen borger, let at glide fra side til side, sværere at glide op/ned på.Elastik i hjørner | **51082**¾ længde – skal redes under madras – uden elastikhttps://www.etac.com/c4images/Immedia-SatinSheet%202D%20Midi-IM4113S_572434.jpgMål på lagen 140x200Mål på satin 65x140UDGÅR |
| SatinSheet 2 Direction BaseSheet  | Immedia-IM4107S-SatinSheet-BaseSheet-2Direction-CornerMål på satin 65x200 cmMål på lagen 85x200 cm | **49342** | Hel længde satinSelvhjulpen borger, let at glide fra side til side, sværere at glide op/ned på.Elastik i hjørner |  |
| SatinSheet 4 Direction DrawSheet | Immedia-IM4115SH-SatinSheet-4Direction-w/handles-Midi-IM4107S-BaseSheetMål på træk stykke b. 147 x l. 140 cm | **103780****m/****håndtag** | Til den borger der har brug for hjælp til alle forflytninger i sengen. Vha. SatinSheet 4Direction ovenpå 2Direction, kan hjælpere forflytte borger i alle retninger. Kan anvendes med lift. Kan låses ved at folde ternene nederst på stykket om mod satinlagenetKan låses ved at rede stykket under madrasssen.Kan benyttes med 51082 / 124474 / 49342 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Videos til glidelagner 4way glide system |  | Under [**4way glide**](https://www.etac.com/da-dk/danmark/produkter/patient-handling/manuel-forflytning/immedia-4wayglide-lpl/) vælges fanen ”videos”, her kan du se:* Hvordan systemet placeres i sengen
* Hvordan du hjælper en borger til at sidde op i sengen
* Hvordan du anvender system med loftlift
* Hvordan du forflytter en borger højere op i sengen

Link til [**video**](https://www.youtube.com/watch?v=fFWYJarTPx0) hvor borger kan holde ved sengehest, under manuel forflytning med én hjælper (vist med andet system)Link til [**video**](https://www.youtube.com/watch?v=CWOastbXU2Y) hvor borger flyttes til siden, manuelt, med 2 hjælpere uden sengehest (vist med andet system) |  |
| Nylon lagen  |  | **39192** | Nylonlagen uden lås, med nonslip sider og med elastik i hjørner |  |
| Nylon lagenFuld dækkende **uden** antiskrid ved siderne |  | **110831** | **Nylonlagen uden lås og nonslip sider:**Anvendes hvis der ikke er behov for at låse under brugeren og hvis borger fylder i bredden. Glidemadrassen låses fast omkring sengemadrassen vha. de fleksible bånd. |  |
| 4WayGlide | https://www.etac.com/c4images/Immedia-4way-LPLmattress-green_553670.jpg | **46995** | 4Way Glide er et forflytningssystem til vending og forflytning af brugere med omfattende funktionsnedsættelse, høj vægt, smerter eller tryksår.  |  |
| Inkontinens betræk Benyttes ovenpå 46995 | b 140x l 210cm | **38953** | Beskyttelse af 4WayGLide. Bevilges kun ved særlige behov, evt. behov for megen vask, pga. inkontinens el. andetSparer vask og levetiden på 4way forlænges. |  |
| Twinsheet4GLide | https://www.etac.com/c4images/Immedia-TwinSheet4Glide-system_549490.jpg | **51203 (øvre)****51204****(nedre)** | TwinSheet 4Glide er en 2-delt vendemadras der anvendes til vending og forflytning af inkontinente brugere med omfattende funktionsnedsættelseØvre del kan forblive i loftlift ved pleje i sengen, så borger holdes på siden.OBS - Benyttes typisk med underlag HMI 39192Anvendelse[**twinsheet**](https://www.youtube.com/watch?v=6SJOuspcf14) | Udgår Bruges ikke meget  |
| Sengebånd  | Sengebånd af gjord med håndtagBomuldLængde: 245 cmBredde: 4 cm | **887** | Dette sengebånd kan hjælpe borgeren med at flytte sig i sengen eller komme op at sidde. Sengebåndet henvender sig til borgere, som har nedsatte funktionsevner i ryggen, hoften, eller andre situationer, som kan gøre det svært at komme op at sidde i sengen eller fra en liggende til en siddende position. |  |

GIEI, HMS maj 2023